Ermogenes Daniel Palacio, [ermogenes.palacio@etec.sp.gov.br](mailto:ermogenes.palacio@etec.sp.gov.br)

Raspbian rodando no Windows 10 com Docker, GUI acessada via VNC. Procedimento:

Instalar o Docker. Executar “docker start raspberrypi || docker run -d --name raspberrypi -p 2222:2222 -p 80:80 -p 443:443 --privileged desktopcontainers/raspberrypi”. Aguardar alguns minutos para o SO iniciar. Abrir <http://localhost> no navegador.

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente